Title: ポーセレンファーネス お変わり君 簡単変更方法
Author: 岡本 光正
Last saved by: mitumasa
Company: ＭＯＳ

ポーセレンファーネス　　　簡単変更方法
1　　WRスイッチを上にあげる
2	　CL　ｋｅｙを押す　赤いＬＡＭＰが点灯
3	　変えたい番号を押す　（例えば　１０番）
であれば　１，０，ＥＮＴ
アイドリング温度は　０番
4	　プログラムタイトルの入力で、９，ＥＮＴ　と押す
　　　タイトルを無視する
5	　最初の温度を変更したいのであれば、数値入力、
その後　ＥＮＴ、　変更する必要がなければ
空　ＥＮＴのみ
6	　あとは　ＥＮＴ　Ｋｅｙの空押しで、必要な
ところま　でくれば、そこで数値を入力
7	　その後、すべて　ＥＮＴを押し（めくら押し）
最初の　ＰＲＯＧ．ＮＯヲセットシテクダサイまで押せば、変更されています。
8	　途中で止める場合、ＣＬ　ｋｅｙを押しますと、
以前　のままで変更されません。
9	　ＷＲ　スイッチを　中間の位置に戻し、ＣＬ　ＫＥＹを押せば終了です。

　命令（VACUUM、TIMER　等）の入力方法
（TIMER　のみの入力は）　1　ENT、続いて　ENT
次にTIMER値を設定　例1分であれば　1,ENT　
10秒であれば　1,1,0　ENT
（真空の入力は　）２　ENT、続いて　ENT
次に真空値を設定　例71cm/hg　であれば　7,1,ENT
真空を解除して終了の場合、MUFFLE　UP
真空解除　3　ENT、　続いて　CR（終了）4　ENT　さらに　ENTを押す、徐冷の時間を設定して　ENT