Author: Administrator
Last saved by: mitumasa

プログラムの呼び出し方法について
固定プログラムよりＭＡＩＮプログラムに呼び出す。
１　ＣＨ－ＷＲスイッチをＣＨ側に倒しＣＬボタンを押す
２　グリーンランプ点燈
３　ＣＨＮＯ．ＩＮＰＵＴ　で６：ＲＭを選択、６＋ＥＮＴ
４　＊ＲＭ：ＲＯＭ　ＭＲＭＯＲＹ　ＬＯＡＤ
　　ＲＯＭ　ＳＴ　ＰＧＮＯ．：
５　　１＋０＋０＋１＋ＥＮＴ　を入力
　　ＲＯＭ　ＥＮＤ　ＰＧＮＯ．：
６　　１＋０＋９＋９＋ＥＮＴ　を入力
　　ＤＥＳＴＩ　ＰＧＮＯ．：
　　　１＋ＥＮＴ　を入力
　ＯＫ　デアレバＥＮＴ　ＫＥＹ
　　　ＥＮＴ　で終了

ＭＡＮＵＡＬ　１、２の設定方法
１　ＣＨ－ＷＲスイッチをＷＲ側に倒しＣＬボタンを押す
２　赤色ランプ点燈
ＰＲＯＧＮＯ．ヲセットシテクダサイで　０＋ＥＮＴ
プログラムタイトルは飛ばす、ＥＮＴ　ＫＥＹ
オンドヲセットシテクダサイで
５００＋ＥＮＴ
ＲＡＴＥ　ヲセットシテクダサイで５０ＥＮＴ
メイレイヲヲセットシテクダサイで２＋ＥＮＴ＋ＥＮＴ　　ＶＯが入力される
シンクウチヲセットシテクダサイで
ＶＣ：７２＋ＥＮＴ
ＯＫデアレバＥＮＴ　ｋｅｙ
　　ＥＮＴ
続いて第2ステップ　　　　オンドヲセットシテクダサイで
９３０＋ＥＮＴ
ＲＡＴＥ　ヲセットシテクダサイで５５ＥＮＴ
メイレイヲヲセットシテクダサイで１＋４＋ＥＮＴ＋ＥＮＴ　　Ｈ、Ｃ１が入力される
タイマーチヲセットシテクダサイで　１＋ＥＮＴ　1分が入力される
ジョレイチヲセットシテクダサイで　０＋ＥＮＴ
ＯＫデアレバＥＮＴ　ｋｅｙ
　　ＥＮＴ
これでＭＡＮＵＡＬの入力は完了です。